{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":9,"sheets":["Hinweise","Bauteilspezifikation","LE + CE","Leistungserklärung","CE-Kennzeichnung","Tabelle1","Bemessungsgrundlage","Formeln","Grundwerkstoffe"],"not_rendered":{"charts":0,"images":5,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":7,"comments":1,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Hinweise","index":0,"n_rows":16,"n_cols":2,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[13,0,13,1],[15,0,15,1],[14,0,14,1],[0,0,0,1],[1,0,1,1],[3,0,3,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Hinweise zu Bauteilspezifikation, Leistungserklärung und CE-Kennzeichnung"]
["Die Bauteilspezifikation (BS) kann auftrags- oder produktbezogen erstellt werden. Es ist aber unbedingt im entsprechenden Tabellenblatt \"Bauteilspezifikation\" eine eindeutige Nummer zu vergeben.\nz.B. bei auftragsspez. BS \"A-Auftragsnummer\" und\n       bei bauteilspez.   BS \"BS-Produktkenncode-lfd.Nr\"\nDiese Nummer wird dann automatisch in die Leistungserklärung und die CE-Kennzeichung übernommen, so dass eine eindeutige Zuordnung dieser 3 zusammengehörenden Dokumente gegeben ist."]
[]
["Allgem. Herstellerangaben und Informationen zur Zertifizierung bitte auf diesem Tabellenblatt eingeben!"]
[]
["Herstellername:","Lorenz Hasenbach GmbH u. Co. KG"]
["Hersteller-Adresse:","Dieselstrasse 12, 65520 Bad Camberg"]
[]
["Zertifizierungsstelle, Name:","IFO- Institut für Oberflächentechnik"]
["                                 Nr.:",2458]
[]
["Nr. d. WPK-Zertifikates d.\nHerstellers:","I2015Q12082"]
[]
["Auftrags- bzw. produktbezogene Eingaben sind nur im Tabellenblatt \"Bauteilspezifkation\" vorgesehen. Bei Deklaration mit Bemessung müssen jedoch die zur Berechung herangezogenen Normen im Tabelleblatt \"Bemessungsgrundlage\" selektiert bzw. eingegeben werden. Die entsprechenden Hinweise werden dann jeweils in der Leistungserklärung (außerhalb des Druckbereiches) in rot angezeigt!"]
["Auch wenn Leistungserklärung und CE-Kennzeichnung auf Basis der Eingabedaten der Bauteilspezifikation automatisch generiert werden, kontrollieren Sie diese bitte vor dem Ausdruck auf Vollständigkeit und Optik. \n              - Entsprechende Hinweise sind auf den beiden Tabellenblättern eingefügt -"]
["In den Tabelleblättern \"Tabelle1\", \"Bemessungsgrundlage\" und \"Formeln\" sind Informationen und Verknüpfungen abgelegt, die zur automatischen Erstellung von Leistungserklärung und CE-Kennzeich-nung benötigt werden.\nTabellenblatt \"Grundwerkstoffe\" enthält zur Info eine Übersicht der nach EN 1090-2 zulässigen Bautstahlsorten und -güten "]

{"sheet":"Bauteilspezifikation","index":1,"n_rows":87,"n_cols":36,"rows_kept":87,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[86,19,86,33],[84,16,84,24],[86,13,86,18],[82,15,82,33],[82,3,84,11],[84,13,84,15],[79,13,79,16],[84,27,84,33],[19,3,19,33],[18,13,18,16],[41,22,41,26],[79,17,79,33],[53,3,53,33],[56,3,58,11],[52,30,52,31],[50,30,50,31],[54,25,54,31],[48,3,52,11],[10,3,10,9],[10,10,10,33],[18,3,18,11],[18,18,18,21],[18,23,18,26],[18,28,18,33],[12,3,12,33],[14,3,14,11],[14,13,14,21],[6,10,6,25],[6,26,6,30],[24,17,24,20],[15,3,15,33],[17,3,17,33],[22,13,22,16],[22,3,25,11],[16,3,16,11],[24,23,24,33],[24,13,24,16],[9,10,9,33],[9,3,9,9],[7,3,7,9],[7,10,7,33],[8,3,8,9],[72,3,73,11],[20,3,20,11],[57,12,57,21],[57,22,57,33],[60,25,60,33],[72,13,72,16],[72,18,72,21],[72,23,72,26],[66,29,66,33],[69,3,69,33],[75,3,77,11],[75,13,75,21],[75,23,75,33],[77,13,77,23],[70,3,71,11],[70,13,70,21],[71,23,71,31],[71,32,71,33],[70,23,70,30],[70,31,70,33],[36,22,36,23],[66,3,67,11],[66,13,66,21],[65,3,65,33],[63,3,64,11],[63,13,63,21],[63,23,63,28],[63,29,63,33],[66,23,66,28],[36,29,36,30],[36,25,36,26],[35,25,35,26],[36,32,36,33],[35,29,35,30],[25,12,25,33],[30,23,31,33],[29,3,29,33],[28,3,28,11],[26,3,26,11],[26,13,26,21],[26,23,26,33],[30,3,33,11],[32,23,33,33],[28,12,28,21],[27,23,27,27],[27,28,27,33],[30,13,31,21],[35,32,35,33],[32,13,33,21],[34,3,34,33],[35,22,35,23],[35,3,43,11],[35,13,35,21],[42,12,42,33],[47,3,47,33],[45,13,45,21],[43,24,43,28],[43,13,43,23],[44,24,44,28],[44,30,44,33],[45,3,46,11],[45,23,45,33],[43,30,43,33],[46,12,46,33],[4,2,4,34],[22,23,22,26],[5,3,5,9],[11,2,11,34],[14,23,14,33],[16,23,16,33],[6,31,6,33],[16,13,16,21],[6,3,6,9],[8,10,8,33],[0,13,0,34],[1,13,1,34],[0,2,1,12],[2,2,2,12],[3,2,3,12],[2,13,2,28],[2,29,3,34],[3,13,3,28],[12,1,28,1],[5,10,5,22],[5,23,5,27],[5,28,5,33],[21,3,21,33],[22,28,22,33],[23,12,23,33],[22,18,22,21],[20,12,20,33],[13,3,13,33],[41,29,41,33],[37,13,37,22],[39,29,39,33],[41,13,41,21],[37,31,37,33],[37,24,37,26],[40,12,40,33],[39,22,39,26],[38,12,38,33],[39,13,39,21]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":13},"FB 72-3"]
[{"$nulls":13},"Bauteilspezifikation\n- für Tragwerke gem. DIN EN 1090 -",{"$nulls":21}," Hinweise zur Bauteilspezifikation: Das Formular ist so aufgebaut, dass nach der Eingabe einer eindeutigen Kenn-Nummer (in Zelle AC6)"]
[null,null,"Erstellt/ Geändert von: Name/ Datum",{"$nulls":10},"Geprüft/ Freigegeben von: Name/ Datum",{"$nulls":15},"Version: 0",{"$nulls":5},"  alle Felder farblich gekenneichnet werden, die unbedingt augefüllt werden müssen damit alle für die Leistungserklärung und die CE-Kenn-"]
[null,null,"Geers-DL, M. Schröck/ 21.04.2015",{"$nulls":10},"H. Hotz/ 13.10.2015",{"$nulls":21},"  zeichung erforderlichen Daten vorhanden sind."]
[]
[null,null,null,"Kunde:",{"$nulls":19},"Auftrags- oder\nBauteilspez.-Nr.:",{"$nulls":4},"5290/94"]
[null,null,null,"Produkt-Bezeichng.:",{"$nulls":6},"Halterungen für Leiternsatz Typ 5290.98/99 \nund Typ 5294.98/99",{"$nulls":15},"Kenncode des\nProduktes:",{"$nulls":4},"529"]
[null,null,null,"  ggf. ergänzende \n  Beschreibung:",{"$nulls":31},"  Die Angaben in Tabellenzeile K8 sind optional und werden nur in die Leistungserklärung übernommen!"]
[null,null,null," Nutzung d. Produkts:",{"$nulls":6},"zur Befestigung von Aufstiegen an Gebäuden/ Abstiegen in Schächte"]
[null,null,null,"Ansprechpartner/ Kon-\ntaktdaten d. Kunden:"]
[null,null,null,"Sachbearbeiter int.:\n(falls erforderlich)"]
[]
[null,"© Geers-DL GmbH - Alle Rechte vorbehalten ",null,"Zusammenfassende Angaben zu Herstellung/ Bemessung (Details lt. Anlage/ Fertigungsunterlagen)"]
[]
[null,null,null,"• Herstellung nach: ",{"$nulls":9}," Unterlagen d. Auftraggebers",{"$nulls":8},"x"," Unterlagen des Herstellers"]
[]
[null,null,null,"• Produktnorm:",{"$nulls":8},"X"," EN 1090-2",{"$nulls":9}," EN 1090-3"]
[]
[null,null,null,"   Ausführungsklasse:",{"$nulls":9}," EXC 1",null,null,null,"x"," EXC 2",{"$nulls":4}," EXC 3",{"$nulls":4}," EXC 4"]
[]
[null,null,null,"   Zusätzl. zu berücksichtigende\n   Anwendungsnormen: "]
[]
[null,null,null,"• Bemessungsgrundlage:",{"$nulls":8},"x"," EN 1993",{"$nulls":4}," EN 1994",{"$nulls":4}," EN 1999",{"$nulls":4}," ohne Bemessung",{"$nulls":6}," Unbedingt die zur Berechnung herangezogenen Teile der Eurocodes in Tabellenblatt \"Bemessungsgrundlage\" Spalte \"A\" auswählen!"]
[]
[{"$nulls":13}," Sonstige »",{"$nulls":9}," nicht bekannt (Auftraggeberverantw.)",{"$nulls":11}," Unbedingt die zur Berechnung herangezogenen Teile der Eurocodes in Tabellenblatt \"Bemessungsgrundlage\" Spalte \"F\" auswählen!"]
[]
[null,null,null,"    Beanspruchungsart:",{"$nulls":8},"x"," vorw. ruhend (Tragfähigkeit)",{"$nulls":9}," nicht ruhend (Ermüdungsfestigkeit)",{"$nulls":11}," Unbedingt die zur Berechnung herangezogenen Teile der Eurocodes in Tabellenblatt \"Bemessungsgrundlage\" Spalte \"K\" auswählen!"]
[{"$nulls":23}," Anforderung »",{"$nulls":11}," Bei Berechnung nach sonstigen Anforderungen bitte die genaue Norm-Bezeichnung in Tabellenblatt \"Bemessungsgrundlage\" Zelle B50 eintragen!"]
[null,null,null,"    Ref.-Nr. der zugeh. Statik »",{"$nulls":8},"9089-02"]
[]
[null,null,null,"• Zulässige Abweichungen \n   für Maße und Form:",{"$nulls":8},"x"," grundlegende Toleranzen\n nach EN 1090-2 bzw. -3",{"$nulls":9}," ergänz. Toleran.n. EN 1090-2 bzw. -3 \n (lt. Auftrags-/Fertigungsunterlagen)"]
[]
[{"$nulls":13}," Sonstige Allgemeintoleranzen\n nach ISO 13920\n ",{"$nulls":8},"x"," Sonstige Allgemeintoleranzen\n nach ISO 2768"]
[]
[]
[null,null,null,"• Grundwerkstoff(e)",{"$nulls":8},"x"," Stahl entspr. EN 1993-1-10  »",{"$nulls":8},"S235",null,"JR"]
[{"$nulls":22},"Sorte",null,"Güte","Sonst.",null,null,null,"Sorte",null,"Güte","Sonst."]
[{"$nulls":13}," Angabe der Z-Güte (falls erforderl.) »"]
[]
[{"$nulls":13}," Edelstahl entspr. Z-30.3-6    »",{"$nulls":21}," falls Anforderungen an die Bruchzähigkeit von Edelstahl definiert sind, bitte dies in Tabellenblatt \"Formeln\" in Zelle G5 (und H5) eintragen!"]
[]
[{"$nulls":13}," Aluminium entspr. EN 1999 »",{"$nulls":21}," falls Anforderungen an die Bruchzähigkeit von Aluminium definiert sind, diese bitte in Tabellenblatt \"Formeln\" in Zelle G7 (und H7) eintragen!"]
[]
[{"$nulls":13}," Sonstige tragende Grundwerkstoffe »",{"$nulls":21}," ggf. rel. Normen zur Schweißeignung sonstiger Grundwerkstofffe in Tabellenblatt \"Formeln\" Zelle C6 eintragen!"]
[{"$nulls":24},"Bezeichnung",{"$nulls":5},"techn. LB",{"$nulls":4}," ggf. Angaben über die Bruchzähigkeit (und die entspr. Normverweise) sonstiger Grundwerkstoffe in Tabellenblatt \"Formeln\" Zelle G8 (bzw. H8) eintragen!"]
[null,null,null,"    Zusätzl. US-Dopplungs-\n    prüfung (nach EN 10160)",{"$nulls":8},"x"," nein, nicht erforderlich",{"$nulls":9}," erforderlich/ festgelegt"]
[{"$nulls":35}," ggf.  Angaben zum Brandverhalten sonstiger Grundwerkstoffe in Tabellenblatt \"Leistungserklärung\"  Zelle J17 eintragen"]
[]
[null,null,null,"• Anforderungen an Schweiß- \n   nähte und deren Prüfung:",{"$nulls":8},"x"," ja, Stahl",{"$nulls":4}," ja, Edelstahl",{"$nulls":4}," ja, Aluminium",{"$nulls":5}," ja, Sonstige"]
[]
[{"$nulls":12},"x"," Bewertung Stahl/ Edelstahl nach ISO 5817, Bewertungsgr. »",{"$nulls":16},"C"]
[]
[{"$nulls":13}," Bewertung Aluminium nach ISO 10042, Bewertungsgr. »"]
[]
[{"$nulls":13}," Bewertung sonstiger Grundwerkst. nach »"]
[]
[null,null,null,"   Zusätzliche zf-Schweißnaht-\n   prüfungen (vgl. PA 82-3):",{"$nulls":9}," ja, bei Stahl/ Edelstahl nach EN 1090-2, Pkt. 12.4.2.2, Tabelle 24 "]
[]
[{"$nulls":13}," ja, bei Aluminium nach EN 1090-3, Pkt. 12.4.3.2 und Anhang L3"]
[]
[{"$nulls":13}," ja, bei sonstigen Grundwerkstoffen nach »"]
[]
[]
[null,null,null,"• Anforderungen an den \n  Feuerwiderstand:",{"$nulls":8},"x"," nein, nicht gefordert",{"$nulls":9}," ja, Anforderung »"]
[]
[]
[null,null,null,"• Anforderungen an das \n  Brandverhalten:",{"$nulls":8},"x"," nein, nicht gefordert",{"$nulls":9}," ja, Anforderung »"]
[]
[]
[]
[null,null,null,"• Anforderungen an den \n  Korosionsschutz von Stahl:",{"$nulls":9}," nein, nicht gefordert",{"$nulls":8},"x"," ja (f. Korrosionssschutz- »",{"$nulls":7},"C3M"]
[{"$nulls":23},"       klasse nach ISO 12944)"]
[null,null,null,"   Vorbereitungsgrad:\n   (nach ISO 8501-3)",{"$nulls":8},"X"," P1",{"$nulls":4}," P2",{"$nulls":4}," P3"]
[]
[]
[null,null,null,"   Oberflächenschutz:\n   (Detail lt. Fertigungsunterlagen)",{"$nulls":8},"X"," Fvz. gem. DAST 022 u. ISO 14713",{"$nulls":9}," Therm. gespritzt gem. EN 14616"]
[]
[{"$nulls":13}," Beschichtungssystem, nach ISO 12944"]
[]
[{"$nulls":13}," Sonstige » ",{"$nulls":21},"Bei Einsatz sonstiger Beschichtungen bitte genaue Norm-Bezeichnung in Tabellenblatt \"Bemessungsgrundlagen\" Zelle B53 eintragen!"]
[]
[]
[null,null,null,"• Sonstige Anforderungen an\n   Oberflächen und Design",{"$nulls":9}," ja, » "]
[]
[{"$nulls":13}," Farbe »",{"$nulls":13}," Farbmusterprüfung"]
[]
[{"$nulls":13}," Struktur/Aussehen »"]

{"sheet":"LE + CE","index":2,"n_rows":37,"n_cols":12,"rows_kept":37,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[12,4,12,7],[36,3,36,7],[1,4,1,5],[1,2,1,3],[32,3,32,7],[33,3,33,7],[34,3,34,7],[35,3,35,7],[30,4,30,5],[30,6,30,7],[31,4,31,5],[31,6,31,7],[24,4,24,5],[24,6,24,7],[25,4,25,5],[25,6,29,7],[26,4,26,5],[27,4,27,5],[28,4,28,5],[29,4,29,5],[22,4,22,5],[22,6,22,7],[23,4,23,5],[23,6,23,7],[20,4,20,5],[20,6,20,7],[21,4,21,5],[21,6,21,7],[18,4,18,5],[18,6,18,7],[19,4,19,5],[19,6,19,7],[12,1,24,1],[13,3,13,7],[14,4,14,5],[14,6,14,7],[15,4,15,5],[15,6,15,7],[16,4,16,5],[16,6,16,7],[17,4,17,5],[17,6,17,7],[9,4,9,7],[10,4,10,5],[11,4,11,7],[5,4,5,7],[6,4,6,7],[7,4,7,7],[8,4,8,7],[2,2,2,4],[2,5,2,8],[3,4,3,7],[4,4,4,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[{"$nulls":4},"Leistungserklärung\nnach EU-Bauproduktenverordnung \nNr. 305/2011, Anhang III"]
[null,null,"Kenn-Nr. der Leistungserklärung, DoP:  ",null,null,"5290/94"]
[null,null,null,"1. Kenncode des Produkttyps:","529"]
[null,null,null,"2. Produktbezeichnung:","Halterungen für Leiternsatz Typ 5290.98/99 \nund Typ 5294.98/99",{"$nulls":5},"Hinweis: Erläuterungen und Text werden beim Ausdruck der Leistungserklärung nicht mit ausgedruckt! "]
[{"$nulls":4},""]
[null,null,null,"3. Verwendungszweck","zur Befestigung von Aufstiegen an Gebäuden/ Abstiegen in Schächte"]
[null,null,null,"4. Hersteller:","Lorenz Hasenbach GmbH u. Co. KG",{"$nulls":5},"Vor dem Ausdruck bitte unbedingt überprüfen ob die Zeilenhöhen so eingestellt sind, dass die"]
[null,null,null,"    Adresse:","Dieselstrasse 12, 65520 Bad Camberg",{"$nulls":5},"Inhalte komplett sichtbar sind! - Ansonsten die Zeilenhöhen bitte individuell anpassen!"]
[null,null,null,"5. Bewertung der Leistungs-\n    beständigkeit nach :","System 2+"]
[null,null,null,"6. Bewertung durch:","IFO- Institut für Oberflächentechnik",null,"Kenn-Nr.:",2458,null,null,"Bitte Name und Adressdaten des Herstellers im Tabellenblatt \"Hinweise\" einfügen!"]
[{"$nulls":4},"Bestätigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle \nmit den Anforderungen gemäß  DIN EN 1090-1:2009 + A1 durch \nAusstellung  der Konformitäts-Bescheinigung mit folgender Nummer:",{"$nulls":5},"Bitte Name und Kenn-Nr. der Zertifizierungsstelle sowie die Zertifikats-Nummer im Tabellenblatt \"Hinweise\" einfügen!"]
[null,"© Geers-DL GmbH - Alle Rechte vorbehalten",null,"     Zertifikats-Nummer:","I2015Q12082"]
[null,null,null,"7. Erklärte Leistung"]
[null,null,null,"    Wesentliche Merkmale","Leistung",null,"Harmon. techn. Spezifikation"]
[null,null,null,"    Geometrische Toleranzen:","nach EN 1090-2 und ISO 2768",null,"EN 1090-2:2011-10                                 ISO 2768:1989-11"]
[null,null,null,"    Schweißeignung:","S235JR nach EN 1011-2                                                                       ",null,"DIN EN 1011-2:2001-05"]
[null,null,null,"    Bruchzähigkeit:","Stahl: 27 J bei 20°C",null,"DIN EN 1993-1-10:2010-12;\nDIN EN 1993-1-10/NA:2010-12"]
[null,null,null,"    Brandverhalten:","Material eingestuft in Klasse A1",null,"DIN EN 13501-1:2010-01"]
[null,null,null,"    Freisetzung von Cadmium:","NPD",null,"",{"$nulls":4},"  Falls Eingaben zur \"Freisetzung v. Cadmium\" zu deklarieren sind, diese in J20 (Leistung) bzw. K20 (Norm) eintragen"]
[null,null,null,"    Freisetz. radioakt.Strahlung:","NPD",null,"",{"$nulls":4},"  Falls Eingaben zur \"Freisetzung v. Strahlung\" zu deklarieren sind, diese in J21 (Leistung) bzw. K21 (Norm) eintragen"]
[null,null,null,"    Dauerhaftigkeit:","entspr. Korrosionsschutzklasse C3M",null,""]
[null,null,null,"    • Oberflächenvorbereitung:","nach EN 1090-2",null,"DIN EN 1090-2:2011-05"]
[null,null,null,"       Vorbereitungsgrad:","P1 entspr. ISO 8501-3",null,"DIN EN ISO 8501-3:2007-10"]
[null,null,null,"    • Oberflächenbeschichtung:","fvz. nach DASt 022/ ISO 14713",null,"DIN EN ISO 14713-2:2010-05"]
[null,null,null,"    Tragfähigkeitsmerkmale:","Bemessung für vorwiegend ruhende Belastung entsprechend",null,"DIN EN 1990:2010-12 +/NA:2010-12   DIN EN 1991                                                                                                                                                                                         \n - Teil 1-1:2010-12 +/NA:2010-12                                                                  DIN EN 1993\n  - Teil 1-1/A1:2014-07 +/NA:2010-12                                      "]
[null,null,null,"    • Tragfähigkeit:","Eurocode 3"]
[null,null,null,"       Bemessung:","s. Statik-Ref-Nr.: 9089-02"]
[null,null,null,"    • Ermüdungsfestigkeit:","NPD"]
[null,null,null,"    • Feuerwiderstand:","NPD"]
[null,null,null,"    Herstellung:","nach EN 1090-2 und den Anforderungen gem. Nr.: 5290/94",null,"DIN EN 1090-2:2011-10"]
[null,null,null,"    • Ausführungsklasse","EXC 2"]
[null,null,null,"8. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht den erklärten Leistungen nach \n    Nummer 7.\n    Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4."]
[null,null,null,"Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:"]
[]
[]
[null,null,null,"(Ort, Datum und Unterschrift)"]

{"sheet":"Leistungserklärung","index":3,"n_rows":37,"n_cols":12,"rows_kept":37,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,2,1,8],[2,5,2,8],[2,2,2,4],[3,4,3,7],[4,4,4,7],[6,4,6,7],[7,4,7,7],[8,4,8,7],[5,4,5,7],[9,4,9,7],[23,4,23,5],[13,3,13,7],[11,4,11,7],[19,4,19,5],[15,4,15,5],[14,4,14,5],[22,4,22,5],[19,6,19,7],[20,6,20,7],[35,3,35,7],[36,3,36,7],[34,3,34,7],[32,3,32,7],[26,4,26,5],[25,4,25,5],[33,3,33,7],[24,4,24,5],[30,6,30,7],[31,6,31,7],[14,6,14,7],[15,6,15,7],[10,4,10,5],[31,4,31,5],[30,4,30,5],[29,4,29,5],[28,4,28,5],[20,4,20,5],[21,4,21,5],[12,5,12,7],[12,1,24,1],[25,6,29,7],[17,6,17,7],[18,6,18,7],[11,3,12,3],[27,4,27,5],[16,6,16,7],[16,4,16,5],[18,4,18,5],[17,4,17,5],[21,6,21,7],[22,6,22,7],[23,6,23,7],[24,6,24,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,null,"Leistungserklärung nach EU- Bauproduktenverordnung\n- für Tragwerke gem. DIN EN 1090 -"]
[null,null,"Kenn-Nr. der Leistungserklärung, DoP:  ",null,null,"5290/94"]
[null,null,null,"1. Kenncode des Produkttyps:","529"]
[null,null,null,"2. Produktbezeichnung:","Halterungen für Leiternsatz Typ 5290.98/99 \nund Typ 5294.98/99",{"$nulls":5},"Hinweis: Erläuterungen und Text werden beim Ausdruck der Leistungserklärung nicht mit ausgedruckt! "]
[{"$nulls":4},""]
[null,null,null,"3. Verwendungszweck","zur Befestigung von Aufstiegen an Gebäuden/ Abstiegen in Schächte"]
[null,null,null,"4. Hersteller:","Lorenz Hasenbach GmbH u. Co. KG",{"$nulls":5},"Vor dem Ausdruck bitte unbedingt überprüfen ob die Zeilenhöhen so eingestellt sind, dass die"]
[null,null,null,"    Adresse:","Dieselstrasse 12, 65520 Bad Camberg",{"$nulls":5},"Inhalte komplett sichtbar sind! - Ansonsten die Zeilenhöhen bitte individuell anpassen!"]
[null,null,null,"5. System zur Bewertung der\n    Leistungsbeständigkeit:","System 2+"]
[null,null,null,"6. Für das Bauprodukt gemäß\n    harmonisierter Norm hat:","IFO- Institut für Oberflächentechnik",null,"Kenn-Nr.:",2458,null,null,"Bitte Name und Adressdaten des Herstellers im Tabellenblatt \"Hinweise\" einfügen!"]
[{"$nulls":4},"die Erstinspektion des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle \nmit laufender Überwachung, Bewertung und Anerkennung der werkseige-\nnen Produktionskontrolle unter System 2+ durchgeführt und die Bescheini-\ngung der Konformität der werkeigenen Produktionskontrolle mit folgender",{"$nulls":5},"Bitte Name und Kenn-Nr. der Zertifizierungsstelle sowie die Zertifikats-Nummer im Tabellenblatt \"Hinweise\" einfügen!"]
[null,"© Geers-DL GmbH - Alle Rechte vorbehalten",null,null,"Nummer ausgestellt:","I2015Q12082"]
[null,null,null,"7. Erklärte Leistung"]
[null,null,null,"    Wesentliche Merkmale","Leistung",null,"Harmon. techn. Spezifikation"]
[null,null,null,"    Geometrische Toleranzen:","nach EN 1090-2 und ISO 2768",null,"EN 1090-2:2011-10                                 ISO 2768:1989-11"]
[null,null,null,"    Schweißeignung:","S235JR nach EN 1011-2                                                                       ",null,"DIN EN 1011-2:2001-05"]
[null,null,null,"    Bruchzähigkeit:","Stahl: 27 J bei 20°C",null,"DIN EN 1993-1-10:2010-12;\nDIN EN 1993-1-10/NA:2010-12"]
[null,null,null,"    Brandverhalten:","Material eingestuft in Klasse A1",null,"DIN EN 13501-1:2010-01"]
[null,null,null,"    Freisetzung von Cadmium:","NPD",null,"",{"$nulls":4},"  Falls Eingaben zur \"Freisetzung v. Cadmium\" zu deklarieren sind, diese in J20 (Leistung) bzw. K20 (Norm) eintragen"]
[null,null,null,"    Freisetz. radioakt.Strahlung:","NPD",null,"",{"$nulls":4},"  Falls Eingaben zur \"Freisetzung v. Strahlung\" zu deklarieren sind, diese in J21 (Leistung) bzw. K21 (Norm) eintragen"]
[null,null,null,"    Dauerhaftigkeit:","entspr. Korrosionsschutzklasse C3M",null,""]
[null,null,null,"    • Oberflächenvorbereitung:","nach EN 1090-2",null,"DIN EN 1090-2:2011-05"]
[null,null,null,"       Vorbereitungsgrad:","P1 entspr. ISO 8501-3",null,"DIN EN ISO 8501-3:2007-10"]
[null,null,null,"    • Oberflächenbeschichtung:","fvz. nach DASt 022/ ISO 14713",null,"DIN EN ISO 14713-2:2010-05"]
[null,null,null,"    Tragfähigkeitsmerkmale:","Bemessung für vorwiegend ruhende Belastung entsprechend",null,"DIN EN 1990:2010-12 +/NA:2010-12   DIN EN 1991                                                                                                                                                                                         \n - Teil 1-1:2010-12 +/NA:2010-12                                                                  DIN EN 1993\n  - Teil 1-1/A1:2014-07 +/NA:2010-12                                      "]
[null,null,null,"    • Tragfähigkeit:","Eurocode 3"]
[null,null,null,"       Bemessung:","s. Statik-Ref-Nr.: 9089-02"]
[null,null,null,"    • Ermüdungsfestigkeit:","NPD"]
[null,null,null,"    • Feuerwiderstand:","NPD"]
[null,null,null,"    Herstellung:","nach EN 1090-2 und den Anforderungen gem. Nr.: 5290/94",null,"DIN EN 1090-2:2011-10"]
[null,null,null,"    • Ausführungsklasse","EXC 2"]
[null,null,null,"8. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht den erklärten Leistungen nach \n    Nummer 7.\n    Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4."]
[null,null,null,"Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:"]
[]
[]
[null,null,null,"(Ort, Datum und Unterschrift)"]

{"sheet":"CE-Kennzeichnung","index":4,"n_rows":28,"n_cols":5,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,4,1,11],[8,0,8,1],[9,0,9,1],[7,0,7,1],[5,0,5,1],[4,0,4,1],[6,0,6,1],[0,0,0,1],[1,0,1,1],[3,0,3,1],[2,0,2,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[{"$nulls":4},"Konformitätskennzeichnung entsprechend DIN EN 1090-1\n- für Tragwerke gem. DIN EN 1090-2 und/ oder DIN EN 1090-3 -"]
[2458,null,null,null,"Hinweis: Erläuterungen und Text werden beim Ausdruck der CE-Kennzeichnung nicht mit ausgedruckt! "]
["Lorenz Hasenbach GmbH u. Co. KG"]
["Dieselstrasse 12, 65520 Bad Camberg"]
[15,null,null,null,"Stimmen die Endziffern der Jahreszahl (in Zelle A6) mit denen des Jahres überein, in dem die CE-Kennzeichnung "]
["I2015Q12082",null,null,null,"für dieses Produkt/Bauteil zum ersten Mal ausgestellt wurde?  - Sonst Zelle A6 mit der korrekten Angabe überschreiben!"]
["EN 1090-1"]
["Halterungen für Leiternsatz Typ 5290.98/99 \nund Typ 5294.98/99 zur Befestigung von Aufstiegen an Gebäuden/ Abstiegen in Schächte",null,null,null,"Vor dem Ausdruck bitte unbedingt überprüfen ob die Zeilenhöhen so eingestellt sind, dass die"]
["DoP: 5290/94",null,null,null,"Inhalte komplett sichtbar sind! - Ansonsten die Zeilenhöhen bitte individuell anpassen!"]
[]
[" Geometrische Toleranzen:","nach EN 1090-2 und ISO 2768"]
[" Schweißeignung:","S235JR nach EN 1011-2                                                                       ",null,null,"Im dem Formular werden alle Leistungsmerkmale gem. EN 1090-1 aufgeführt. Es kann für alle"]
[" Bruchzähigkeit:","Stahl: 27 J bei 20°C",null,null,"Deklarationsverfahren (Typ 1, Typ 2, Typ 3a und 3b) verwendet werden. (Bei Deklaration der "]
[" Brandverhalten:","Material eingestuft in Klasse A1",null,null,"Leistungsmerkmale ohne Bemessung, werden alle Tragfähigkeitsmerkmale mit \"NPD\" aufgeführt)."]
[" Freisetzung von Cadmium:","NPD"]
[" Freisetz. radioakt.Strahlung:","NPD"]
[" Dauerhaftigkeit:","entspr. Korrosionsschutzklasse C3M"]
[" • Oberflächenvorbereitung:","nach EN 1090-2"]
["   Vorbereitungsgrad:","P1 entspr. ISO 8501-3"]
[" • Oberflächenbeschichtung:","fvz. nach DASt 022/ ISO 14713"]
[" Tragfähigkeitsmerkmale:","Bemessung für vorwiegend ruhende Belastung entsprechend"]
[" • Tragfähigkeit:","Eurocode 3"]
["   Bemessung:","s. Statik-Ref-Nr.: 9089-02"]
[" • Ermüdungsfestigkeit:","NPD"]
[" • Feuerwiderstand:","NPD"]
[" Herstellung:","nach EN 1090-2 und den Anforderungen gem. Nr.: 5290/94"]
[" • Ausführungsklasse","EXC 2"]

{"sheet":"Tabelle1","index":5,"n_rows":18,"n_cols":4,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Baustähle"]
["Werks.-Güte","Bruchzähigkeit","Norm/ Bruchzähigkeit","Brandverhalten"]
["J0","27 J bei 0°C","DIN EN 1993-1-10:2010-12;\nDIN EN 1993-1-10/NA:2010-12","DIN EN 13501-1:2010-01"]
["J0W","27 J bei 0°C","DIN EN 1993-1-10:2010-12;\nDIN EN 1993-1-10/NA:2010-12","DIN EN 13501-1:2010-01"]
["J0WP","27 J bei 0°C","DIN EN 1993-1-10:2010-12;\nDIN EN 1993-1-10/NA:2010-12","DIN EN 13501-1:2010-01"]
["J2","27 J bei -20°C","DIN EN 1993-1-10:2010-12;\nDIN EN 1993-1-10/NA:2010-12","DIN EN 13501-1:2010-01"]
["J2W","27 J bei -20C","DIN EN 1993-1-10:2010-12;\nDIN EN 1993-1-10/NA:2010-12","DIN EN 13501-1:2010-01"]
["J2WP","27 J bei -20C","DIN EN 1993-1-10:2010-12;\nDIN EN 1993-1-10/NA:2010-12","DIN EN 13501-1:2010-01"]
["JR","27 J bei 20°C","DIN EN 1993-1-10:2010-12;\nDIN EN 1993-1-10/NA:2010-12","DIN EN 13501-1:2010-01"]
["K2","40 J bei -20°C","DIN EN 1993-1-10:2010-12;\nDIN EN 1993-1-10/NA:2010-12","DIN EN 13501-1:2010-01"]
["K2W","40 J bei -20C","DIN EN 1993-1-10:2010-12;\nDIN EN 1993-1-10/NA:2010-12","DIN EN 13501-1:2010-01"]
["M","40 J bei -20°C","DIN EN 1993-1-10:2010-12;\nDIN EN 1993-1-10/NA:2010-12","DIN EN 13501-1:2010-01"]
["ML","27 J bei -50°C","DIN EN 1993-1-10:2010-12;\nDIN EN 1993-1-10/NA:2010-12","DIN EN 13501-1:2010-01"]
["N","40 J bei -20°C","DIN EN 1993-1-10:2010-12;\nDIN EN 1993-1-10/NA:2010-12","DIN EN 13501-1:2010-01"]
["NL","27 J bei -50°C","DIN EN 1993-1-10:2010-12;\nDIN EN 1993-1-10/NA:2010-12","DIN EN 13501-1:2010-01"]
["Q","30 J bei -20°C","DIN EN 1993-1-10:2010-12;\nDIN EN 1993-1-10/NA:2010-12","DIN EN 13501-1:2010-01"]
["QL","30 J bei -40°C","DIN EN 1993-1-10:2010-12;\nDIN EN 1993-1-10/NA:2010-12","DIN EN 13501-1:2010-01"]
["QL1","30 J bei -60°C","DIN EN 1993-1-10:2010-12;\nDIN EN 1993-1-10/NA:2010-12","DIN EN 13501-1:2010-01"]

{"sheet":"Bemessungsgrundlage","index":6,"n_rows":56,"n_cols":14,"rows_kept":56,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[49,3,56,3],[0,10,0,13],[2,13,14,13],[2,3,32,3],[0,0,0,3],[2,8,17,8],[0,5,0,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Auswahlliste bei Berechnung nach Eurocode 3",{"$nulls":4},"Auswahlliste bei Berechnung nach Eurocode 9",{"$nulls":4},"Auswahlliste bei Berechnung nach Eurocode 4"]
["Bitte wählen","Auswahl-Liste f. Eurocode 3","Inhalt der Norm(en) - fettgedr. Teile bei Bemessung immer relevant!","getroffene Auswahl \n(max. 18 Zeilen/Zelle möglich)",null,"Bitte wählen","Auswahl-Liste f. Eurocode 9","Inhalt der Norm(en) - fettgedr. Teile bei Bemessung immer relevant!","getroffene Auswahl \n(max. 18 Zeilen/Zelle möglich)",null,"Bitte wählen","Auswahl-Liste f. Eurocode 4","Inhalt der Norm(en) - fettgedr. Teile bei Bemessung immer relevant!","getroffene Auswahl \n(max. 18 Zeilen/Zelle möglich)"]
["x","DIN EN 1990:2010-12 +/NA:2010-12   ","Grundlagen der Tragwerksplanung","DIN EN 1990:2010-12 +/NA:2010-12   DIN EN 1991                                                                                                                                                                                         \n - Teil 1-1:2010-12 +/NA:2010-12                                                                  DIN EN 1993\n  - Teil 1-1/A1:2014-07 +/NA:2010-12                                      ",null,null,"DIN EN 1990:2010-12 +/NA:2010-12   ","Grundlagen der Tragwerksplanung","",null,null,"DIN EN 1990:2010-12 +/NA:2010-12   ","Grundlagen der Tragwerksplanung",""]
["x","DIN EN 1991                                                                                                                                                                                         \n - Teil 1-1:2010-12 +/NA:2010-12                                                                  ","Einwirkungen auf Tragwerke\n- Teil 1-1: Allgem. Einwirkungen (Wichte, Eigengewichte u. Nutzlasten i. Hochbau)",null,null,null,"DIN EN 1991                                                                                                                                                                                       \n - Teil 1-1:2010-12 +/NA:2010-12                                                                  ","Einwirkungen auf Tragwerke\n- Teil 1-1: Allgem. Einwirkungen (Wichte, Eigengewichte u. Nutzlasten i. Hochbau)",null,null,null,"DIN EN 1991                                                                                                                                                                                       \n - Teil 1-1:2010-12 +/NA:2010-12                                                                  ","Einwirkungen auf Tragwerke\n- Teil 1-1: Allgem. Einwirkungen (Wichte, Eigengewichte u. Nutzlasten i. Hochbau)"]
[null," - Teil 1-2:2010-12 +/NA:2010-12                      ","- Teil 1-2: Allgem. Einwirkungen - Brandeinwirkungen auf Tragwerke",null,null,null," - Teil 1-2:2010-12 +/NA:2010-12                      ","- Teil 1-2: Allgem. Einwirkungen - Brandeinwirkungen auf Tragwerke",null,null,null," - Teil 1-2:2010-12 +/NA:2010-12                      ","- Teil 1-2: Allgem. Einwirkungen - Brandeinwirkungen auf Tragwerke"]
[null," - Teil 1-3:2010-12 +/NA:2010-12                      ","- Teil 1-3: Allgem. Einwirkungen - Schneelasten",null,null,null," - Teil 1-3:2010-12 +/NA:2010-12                      ","- Teil 1-3: Allgem. Einwirkungen - Schneelasten",null,null,null," - Teil 1-3:2010-12 +/NA:2010-12                      ","- Teil 1-3: Allgem. Einwirkungen - Schneelasten"]
[null," - Teil 1-4:2010-12 +/NA:2010-12                                                  ","- Teil 1-4: Allgem. Einwirkungen - Windlasten",null,null,null," - Teil 1-4:2010-12 +/NA:2010-12                                                  ","- Teil 1-4: Allgem. Einwirkungen - Windlasten",null,null,null," - Teil 1-4:2010-12 +/NA:2010-12                                                  ","- Teil 1-4: Allgem. Einwirkungen - Windlasten"]
[null," - Teil 1-5:2010-12 +/NA:2010-12              ","- Teil 1-5: Allgem. Einwirkungen - Temperatureinwirkungen",null,null,null," - Teil 1-5:2010-12 +/NA:2010-12              ","- Teil 1-5: Allgem. Einwirkungen - Temperatureinwirkungen",null,null,null," - Teil 1-5:2010-12 +/NA:2010-12              ","- Teil 1-5: Allgem. Einwirkungen - Temperatureinwirkungen"]
[null," - Teil 1-6:2010-12 +/NA:2010-12               ","- Teil 1-6: Allgem. Einwirkungen - Einwirkungen während der Bauausführung",null,null,null," - Teil 1-6:2010-12 +/NA:2010-12               ","- Teil 1-6: Allgem. Einwirkungen - Einwirkungen während der Bauausführung",null,null,null," - Teil 1-6:2010-12 +/NA:2010-12               ","- Teil 1-6: Allgem. Einwirkungen - Einwirkungen während der Bauausführung"]
[null," - Teil 1-7/A1:2014-08 +/NA:2010-12      ","- Teil 1-7: Allgem. Einwirkungen - Außergewöhnliche Einwirkungen",null,null,null," - Teil 1-7/A1:2014-08 +/NA:2010-12      ","- Teil 1-7: Allgem. Einwirkungen - Außergewöhnliche Einwirkungen",null,null,null," - Teil 1-7/A1:2014-08 +/NA:2010-12      ","- Teil 1-7: Allgem. Einwirkungen - Außergewöhnliche Einwirkungen"]
[null," - Teil 2:2010-12 +/NA:2010-12                         ","- Teil 2: Verkehrslasten auf Brücken",null,null,null," - Teil 2:2010-12 +/NA:2010-12                         ","- Teil 2: Verkehrslasten auf Brücken",null,null,null," - Teil 2:2010-12 +/NA:2010-12                         ","- Teil 2: Verkehrslasten auf Brücken"]
[null," - Teil 3:2010-12 +/NA:2010-12                        ","- Teil 3: Einwirkungen infolge von Kranen und Maschinen",null,null,null," - Teil 3:2010-12 +/NA:2010-12                        ","- Teil 3: Einwirkungen infolge von Kranen und Maschinen",null,null,null," - Teil 3:2010-12 +/NA:2010-12                        ","- Teil 3: Einwirkungen infolge von Kranen und Maschinen"]
[null," - Teil 4:2010-12 +/NA:2010-12                        ","- Teil 4: Einwirkungen auf Silos und Flüssigkeitsbehälter",null,null,null," - Teil 4:2010-12 +/NA:2010-12                        ","- Teil 4: Einwirkungen auf Silos und Flüssigkeitsbehälter",null,null,null," - Teil 4:2010-12 +/NA:2010-12                        ","- Teil 4: Einwirkungen auf Silos und Flüssigkeitsbehälter"]
["x","DIN EN 1993\n  - Teil 1-1/A1:2014-07 +/NA:2010-12                                      ","Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten\n- Teil 1-1: Allgem. Bemessungsregeln und Regeln für den Hochbau",null,null,null,"DIN EN 1999\n - Teil 1-1:2014-03 +/NA:2010-12        ","Bemessung und Konstruktion von Aluminiumtragwerken\n  - Teil 1-1: Allgem. Bemessungsregeln",null,null,null,"DIN EN 1994\n - Teil 1-1:2010-12 +/NA:2010-12         ","Bemessung und Konstruktion von Verbundtragwerken aus Stahl und Beton\n  - Teil 1-1: Allgem. Bemessungsregeln und Anwendungsregeln für den Hochbau"]
[null," - Teil 1-2:2010-12 +/NA:2010-12                     ","- Teil 1-2: Allgem. Regeln - Tragwerksbemessung für den Brandfall",null,null,null," - Teil 1-2:2010-12 +/NA:2011-04         ","  - Teil 1-2: Tragwerksbemessung für den Brandfall",null,null,null," - Teil 1-2/A1:2014-06 +/NA:2010-12","  - Teil 1-2: Allgem. Regeln - Tragwerksbemessung für den Brandfall"]
[null," - Teil 1-3:2010-12 +/NA:2010-12                    ","- Teil 1-3: Allgem. Regeln - Ergänzende Regeln für kaltgeformte Bauteile und Bleche",null,null,null," - Teil 1-3:2011-11 +/NA:2013-01        ","  - Teil 1-3: Ermüdungsbeanspruchte Tragwerke"]
[null," - Teil 1-5:2010-12 +/NA:2010-12                 ","- Teil 1-5: Plattenförmige Bauteile",null,null,null," - Teil 1-4/A1:2011-11 +/NA:2010-12   ","  - Teil 1-4: Kaltgeformte Profiltafeln"]
[null," - Teil 1-6:2010-12 +/NA:2010-12                 ","- Teil 1-6: Festigkeit und Stabilität von Schalen",null,null,null," - Teil 1-5:2010-05 +/NA:2010-12","  - Teil 1-5: Schalentragwerke"]
[null," - Teil 1-7:2010-12 +/NA:2010-12                           ","- Teil 1-7: Plattenförmige Bauteile mit Querbelastung"]
[null," - Teil 1-8:2010-12 +/NA:2010-12                        ","- Teil 1-8: Bemessung von Anschlüssen"]
[null," - Teil 1-9:2010-12 +/NA:2010-12                          ","- Teil 1-9: Ermüdung"]
[null," - Teil 1-10:2010-12 +/NA:2010-12                                      ","- Teil 1-10: Sortenauswahl im Hinblick auf Eigenschaften in Dickenrichtung"]
[null," - Teil 1-11:2010-12 +/NA:2010-12                    ","- Teil 1-11: Bemessung und Konstruktion von Tragwerken mit Zuggliedern aus Stahl"]
[null," - Teil 1-12:2010-12 +/NA:2010-12                   ","- Teil 1-12: Zusätzliche Regeln zur Erweiterung von EN 1993 auf Stahlgüten bis S700"]
[null," - Teil 2:2010-12 +/NA:2010-12                                             ","- Teil 2: Stahlbrücken"]
[null," - Teil 3-1:2010-12 +/NA:2010-12                ","- Teil 3-1: Türme, Masten und Schornsteine - Türme und Masten"]
[null," - Teil 3-2:2010-12 +/NA:2010-12               ","- Teil 3-2: Türme, Masten und Schornsteine - Schornsteine"]
[null," - Teil 4-1:2010-12 +/NA:2010-12                ","- Teil 4-1: Silos"]
[null," - Teil 4-2:2010-12 +/NA:2010-12                      ","- Teil 4-2: Tankbauwerke"]
[null," - Teil 4-3:2010-12 +/NA:2010-12                ","- Teil 4-3: Rohrleitungen"]
[null," - Teil 5:2010-12 +/NA:2010-12                        ","- Teil 5: Pfähle und Spundwände"]
[null," - Teil 6:2010-12 +/NA:2010-12                        ","- Teil 6: Kranbahnen"]
[null,"↓ Hilfs-Formelbezüge ↓",{"$nulls":4},"↓ Hilfs-Formelbezüge ↓",{"$nulls":4},"↓ Hilfs-Formelbezüge ↓"]
[null,"DIN EN 1990:2010-12 +/NA:2010-12   DIN EN 1991                                                                                                                                                                                         \n - Teil 1-1:2010-12 +/NA:2010-12                                                                  ",{"$nulls":4},"",{"$nulls":4},""]
[null,"",{"$nulls":4},"",{"$nulls":4},""]
[null,"",{"$nulls":4},"",{"$nulls":4},""]
[null,"",{"$nulls":4},"",{"$nulls":4},""]
[null,"DIN EN 1993\n  - Teil 1-1/A1:2014-07 +/NA:2010-12                                      ",{"$nulls":4},"",{"$nulls":4},""]
[null,"",{"$nulls":4},""]
[null,""]
[null,""]
[null,""]
[null,""]
[null,""]
[]
[]
[]
[]
[null,"Bei Berechnung nach sonstigen Normen, die genaue Bezeichnung in Zelle B50 eingeben!",null,"getroffene Auswahl bei \nBerechnung nach mehreren\nNormen",null,"Bemessungs-grundlage","↓ Hilfs-Formelbezüge ↓\n bei Berechnung nach\nmehreren Eurocodes"]
[null,null,null,"DIN EN 1990:2010-12 +/NA:2010-12   DIN EN 1991                                                                                                                                                                                         \n - Teil 1-1:2010-12 +/NA:2010-12                                                                  DIN EN 1993\n  - Teil 1-1/A1:2014-07 +/NA:2010-12                                      ",null,"Eurocode 3","DIN EN 1990:2010-12 +/NA:2010-12   DIN EN 1991                                                                                                                                                                                         \n - Teil 1-1:2010-12 +/NA:2010-12                                                                  "]
[{"$nulls":6},""]
[null,"Bei Einsatz sonst. Beschich-tungen bitte genaue Norm-Bezeichnung in B53 eingeb.!",{"$nulls":4},""]
[{"$nulls":5},"Eurocode 3",""]
[{"$nulls":5},"Eurocode 3","DIN EN 1993\n  - Teil 1-1/A1:2014-07 +/NA:2010-12                                      "]
[{"$nulls":5},"",""]
[{"$nulls":5},"",""]

{"sheet":"Formeln","index":7,"n_rows":22,"n_cols":8,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,2],[0,5,0,7],[17,0,17,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Hilfsformeln zum Ausfüllen der Leistungserklärung \n - Selektion der Schweißeignung bei Kombination verschiedener Werkstoffe -",{"$nulls":4},"Hilfsformeln zum Ausfüllen der Leistngserklärung \n - Selektion der Bruchzähigkeit bei Kombination verschiedener Werkstoffe -"]
[null,"Leistungsmerkmal \"Schweißeignung\"","zugehörige Normen",null,null,null,"Leistungsmerkmal \"Bruchzähigkeit\"","zugehörige Normen"]
["LE Schweißeignung\n(nur Stahl)","S235JR nach EN 1011-2                                                                       ","DIN EN 1011-2:2001-05",null,null,"LE Bruchzähigkeit\n(nur Stahl)","27 J bei 20°C","DIN EN 1993-1-10:2010-12;\nDIN EN 1993-1-10/NA:2010-12"]
["LE Schweißeignung\n(nur Edelstahl)","","",null,null,"LE Bruchzähigkeit\n(nur Edelstahl)","",""]
["LE Schweißeignung\n(nur Aluminium)","","",null,null,"LE Bruchzähigkeit Edelst.\nEingabe, falls erforderl."]
["LE Schweißeignung\n(Sonstiges)","",null,null,null,"LE Bruchzähigkeit\n(nur Aluminium)","",""]
["LE Schweißeignung\n(Stahl und/oder Edelstahl und/\noder Aluminium","S235JR nach EN 1011-2                                                                       ","DIN EN 1011-2:2001-05",null,null,"LE Bruchzähigkeit Alu\nEingabe falls erforderl."]
["LE Schweißeignung\n(komplett)","S235JR nach EN 1011-2                                                                       ","DIN EN 1011-2:2001-05",null,null,"LE Bruchzähigkeit\n(Sonstiges)"]
[{"$nulls":5},"LE Bruchzähigkeit\n(Stahl und/oder Edelstahl und/\noder Aluminium","Stahl: 27 J bei 20°C","DIN EN 1993-1-10:2010-12;\nDIN EN 1993-1-10/NA:2010-12"]
[null,"",null,null,null,"LE Bruchzähigkeit\n(komplett)","Stahl: 27 J bei 20°C","DIN EN 1993-1-10:2010-12;\nDIN EN 1993-1-10/NA:2010-12"]
[null,"S235JR nach EN 1011-2                                "]
[null,"",{"$nulls":4},"Hilfsformeln \"Bruchzähigkeit\" bei Stahl"]
[null,"",{"$nulls":4},"27 J bei 20°C"]
[null,"",{"$nulls":4},""]
[null,"",{"$nulls":4},"Hilfsformeln \"Bruchzähigkeit\" mehrere WS"]
[{"$nulls":6},"Stahl: 27 J bei 20°C                                                   Edelstahl:                                       Aluminium: "]
[{"$nulls":6},""]
["Hilfsformeln zum Ausfüllen der Leistungserklärung\n- Selektion der geometrischen Toleranzen -"]
[null,"Leistungsmerkmal \"Geometr. Toleranzen\""]
["nach 1090-2","nach EN 1090-2 und ISO 2768","EN 1090-2:2011-10                                 ISO 2768:1989-11"]
["nach 1090-3","",""]
["Ausgabe in LE:","nach EN 1090-2 und ISO 2768","EN 1090-2:2011-10                                 ISO 2768:1989-11"]

{"sheet":"Grundwerkstoffe","index":8,"n_rows":29,"n_cols":9,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,8,0,13],[0,14,0,19],[0,20,0,25],[0,0,0,5],[1,2,1,5],[2,0,2,5],[12,0,12,5],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,11,0],[8,1,11,1],[7,0,7,5],[22,0,28,0],[22,1,28,1],[17,0,17,5],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[21,0,21,5],[18,0,20,0],[18,1,20,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Baustähle für den Stahlbau",{"$nulls":7},"Aluminium - Basiswerkstoffe nach EN 1090-3"]
[null,null,"→   zunehmende Stahlgüte"]
["Unlegierte Baustähle nach DIN EN 10025-2"]
["↓","zunehmende\n Festigkeit","S235JR","S235J0","S235J2"]
[null,null,"S275JR","S275J0","S275J2"]
[null,null,"S355JR","S355J0","S355J2","S355K2"]
[null,null,null,"S450J0"]
["Normalgegglühte/normalisierend gewalzte schweißgeeignete Feinkornbaustähle nach EN 10025-3"]
["↓","zunehmende\n Festigkeit",null,"S275N","S275NL"]
[null,null,null,"S355N","S355NL"]
[null,null,null,"S420N","S420NL"]
[null,null,null,"S460N","S460NL"]
["Thermomechanisch gewalzte schweißgeeignete Feinkornbaustähle nach DIN EN 10025-4"]
["↓","zunehmende\n Festigkeit",null,"S275M","S275ML"]
[null,null,null,"S355M","S355ML"]
[null,null,null,"S420M","S420ML"]
[null,null,null,"S460M","S460ML"]
["Wetterfeste Baustähle nach DIN EN 10025-5"]
["↓","zunehmende\n Festigkeit",null,"S235J0W","S235J2W"]
[null,null,null,"S355J0WP","S355J2WP"]
[null,null,null,"S355J0W","S355J2W","S355K2W"]
["Flacherzeugnisse aus Stählen mit erhöhter Streckgrenze im vergüteten Zustand nach EN 10025-6"]
["↓","zunehmende \nFestigkeit",null,"S460Q","S460QL","S460QL1"]
[null,null,null,"S500Q","S500QL","S500QL1"]
[null,null,null,"S550Q","S550QL","S550QL1"]
[null,null,null,"S620Q","S620QL","S620QL1"]
[null,null,null,"S690Q","S690QL","S690QL1"]
[null,null,null,"S890Q","S890QL","S890QL1"]
[null,null,null,"S960Q","S960QL"]